**Załącznik nr 1**

**Szczegółowa specyfikacja techniczna – meble medyczne**

1. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Oferenta   
   w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Organizator może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Oferencie - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Oferenta. Dodatkowo, Oferenci proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nie odpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Organizatora w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Nie dopuszczamy zmiany wymiarów mebli niż opisane w SIWZ z uwagi na wielkość pomieszczeń i posiadane już wyposażenie.
3. Organizator postępowania nie dopuszcza możliwości rezygnowania z części wymagań/parametrów.
4. Warunki dodatkowe niezbędne do spełnienia dla wszystkich pozycji:
5. Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane, Deklaracja Zgodności CE;
6. Dostawa, rozładunek, montaż, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie min. 2 - dniowe   
   z obsługi stanowiska;
7. Montaż w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis;
8. Instrukcja obsługi w języku polskim i języku angielskim;
9. Gwarancja door to door:

* Sprzęt musi być objęty gwarancją na czas minimum 24 miesiące liczoną od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.
* System, jako całość musi być objęty serwisem świadczonym przez organizację serwisową - czas reakcji serwisowej 8 godzin.

1. Czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni.
2. Z uwagi na istotny interes organizatora nie wyrazimy zgody na skrócenie czasu gwarancji oraz wydłużenie czasu reakcji serwisowej i czasu naprawy.

**Poz. 2.Wózek dla noworodków**

Model (podać):  
Producent (podać):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry ogólne** | **Warunek graniczny (wymagany)** | **Parametr oferowany  (podać / opisać)** |
|  | Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki | Tak |  |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo | Tak |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym min. dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Kojec wykonany z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga min. + 12 st., | Tak |  |
|  | Kojec wyposażony w tapicerowany materacyk | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne maksymalne.: 800x500x1000 mm(+/- 20 mm) | Tak |  |

**Poz. 7. Szafka Przyłóżkowa**

Model (podać):  
Producent (podać):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry ogólne** | **Warunek graniczny (wymagany)** | **Parametr oferowany  (podać / opisać)** |
|  | Szafka przyłóżkowa jednostronna (szuflada, drzwiczki) z blatem oraz korpusem wykonanym z płyty obustronnie laminowanej z obrzeżami z okleiny PCV. | Tak |  |
|  | Szafka z płyty meblowej laminowanej białej blat i fronty z płyty meblowej laminowanej - kolor do wyboru wg palety płyt meblowych  szafka wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (czarne) , w tym 2 z blokadą. | Tak |  |
|  | Wymiary: 430x460x880 mm, szafki z drzwiczkami i szufladami (+/- 20mm) | Tak |  |

**Poz. 9. Stolik narzędziowy dwupółkowy**

Model (podać):  
Producent (podać):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry ogólne** | **Warunek graniczny (wymagany)** | **Parametr oferowany  (podać / opisać)** |
|  | Stół do pakietowania narzędzi dwupółkowy | Tak |  |
|  | w całości ze stali kwasoodpornej, 2xblat prosty, 2xszyna instrumentalna 25x10 mm, stanowiąca stały element konstrukcji | Tak |  |
|  | stół wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Wymiary: 800x500x800 mm [szerokość x głębokość x wysokość] (+/- 20mm) | Tak |  |

**Poz. 10. Stolik opatrunkowy mobilny z półkami i koszami siatkowymi na odpady**

Model (podać):  
Producent (podać):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry ogólne** | **Warunek graniczny (wymagany)** | **Parametr oferowany  (podać / opisać)** |
|  | Stolik opatrunkowy mobilny z półkami i koszami siatkowymi na odpady | Tak |  |
|  | 3x blat 358x288x17mm, 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą, 1xkoszyk na akcesoria 290x96x90mm, 1xwygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm(+/- 20mm) | Tak |  |
|  | stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | blat ze stali kwasoodpornej, w formie wyjmowanej tacy | Tak |  |
|  | koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biało | Tak |  |
|  | stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: 490x430x890 mm(+/- 20mm) | Tak |  |

**Poz. 21 Stolik zabiegowy do badania niemowląt**

Model (podać):  
Producent (podać):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry ogólne** | **Warunek graniczny (wymagany)** | **Parametr oferowany  (podać / opisać)** |
|  | Stolik do badania oraz pielęgnacji niemowląt | Tak |  |
|  | Blat stolika osłonięty z trzech stron pianką dla bezpieczeństwa badanych noworodków | Tak |  |
|  | Tapicerka zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne / kolor do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Podstawa stolika wykonana ze stalowych profili gwarantujących stabilność oraz wytrzymałość konstrukcji | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości stopek umożliwiająca poziomowanie stolika | Tak |  |
|  | Stolik posiadając półkę znajdującą się pod blatem stolika do przechowywania akcesoriów pielęgnacyjnych | Tak |  |
|  | Konstrukcja stalowa w standardzie malowana jest proszkowo w kolorze białym | Tak |  |
|  | Wymiary : - wysokość 80 cm (+/-5cm)  - wymiary blatu (+/-5cm): 75 cm x 100 cm | Tak |  |

**Poz. 30 Łóżko szpitalne dziecięce**

Model (podać):  
Producent (podać):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry ogólne** | **Warunek graniczny (wymagany)** | **Parametr oferowany  (podać / opisać)** |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor lakieru do wyboru przez użytkownika - możliwość lakierowania w dwóch kolorach. | TAK |  |
|  | Łóżko składające się z leża z poręczami, podstawy łóżka połączonych z boku kolumnami | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 750 mm (± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 1500 mm (± 50 mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita: 1320 mm (± 50 mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość leża: regulowana w zakresie min od 650 do 900 mm | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. od 0 do 600 | TAK |  |
|  | Możliwość manualnej regulacji leża do pozycji Trendelenburga min. 80 oraz anty-Trendelenburga min. 80 | TAK |  |
|  | Leże łóżeczka o wymiarach min. 1250 x 600 mm | TAK |  |
|  | Łóżeczko wyposażone w opuszczane barierki boczne. mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny lub w min 3 pozycjach | TAK |  |
|  | Każda z poręczy bocznej po opuszczeniu zapewniająca dostęp do leżącego pacjenta z trzech stron | TAK |  |
|  | Leże dwusegmentowe – wypełnienie panelami z metalowej siatki lakierowanej proszkowo, mocowanymi na stałe | TAK |  |
|  | Oparcie pleców realizowane mechanizmem zapadkowym, nachylenie oparcia pleców od 0 do 60˚ | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 100 mm z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Możliwość montażu na łóżku wieszaka kroplówki | TAK |  |
|  | Wyposażenie:  1. materac na łóżeczko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko):  - wymiar dostosowany do wymiarów leża  - Wkład – pianka o gęstości T25 kg/m3  - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu  - Wykonana z materiałów antyalergicznych,  - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2  - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)  - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze  - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C  - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą.  - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych.  - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru  - Pranie w temp. Do 95°C  - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C  - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty  - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty  - raport z badania wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro  - deklaracja zgodności CE  2. wieszak kroplówki | TAK |  |
|  | **Pozostałe wymagania** | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta łóżka – dołączyć do oferty lub inny równoważny | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |

**Poz. 8. Wózek na leki mobilny**

Model (podać):  
Producent (podać):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry ogólne** | **Warunek graniczny (wymagany)** | **Parametr oferowany  (podać / opisać)** |
|  | Wózek mobilny na leki | Tak |  |
|  | 2x blat (4 tace) z przegródkami, 2x uchylne miski każda o średnicy 220 mm poj. 2,5l | Tak |  |
|  | stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | blat ze stali kwasoodpornej, w formie 2 wyjmowanych tac | Tak |  |
|  | Przegródki do leków z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Miski uchylne ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: 660x430x890 mm [szerokość x głębokość x wysokość] (+/- 20 mm) | Tak |  |

**Poz. 22 Wózek oddziałowy**

Model (podać):  
Producent (podać):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry ogólne** | **Warunek graniczny (wymagany)** | **Parametr oferowany  (podać / opisać)** |
|  | Stelaż wózka aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na kolor biały | Tak |  |
|  | Stelaż z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym min. dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanej tacy | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 kuwety na dwóch poziomach, kuwety z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia oraz stelaż do worka na odpady - stalowy lakierowany proszkowo na biało z pokrywą z tworzywa w kolorze, dodatkowo misa na odpady | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite (+/-20mm): 800x450x900 mm | Tak |  |

**Poz. 23. Wózek na brudną bieliznę**

Model (podać):  
Producent (podać):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry ogólne** | **Warunek graniczny (wymagany)** | **Parametr oferowany  (podać / opisać)** |
|  | Wózek do czystej i brudnej bielizny | Tak |  |
|  | szafka z drzwiczkami, 2xpółka, 2xstelaż do worka na brudną bieliznę, uchwyt do prowadzenia | Tak |  |
|  | w całości ze stali kwasoodpornej; regulowana wysokość półki; obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywa podnoszona ręcznie, wyposażony w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą, odboje na narożach podstawy | Tak |  |
|  | Wymiary: 1050x580x1080 mm +/- 20 mm | Tak |  |